***Подготовка к отопительному сезону***

Помните:

* любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям, нужно оставлять между ними воздушный промежуток-отступок;
* на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см;
* нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;
* чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два – три раза в день и не более чем по полтора часа;
* за три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена;
* чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи;
* не реже 1 раза в три месяца привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи;
* ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку, по поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены;
* в зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов

***БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!!!***

Материал подготовлен:

**- 736-101 - с домашнего**

**- 101 – с домашнего, сотового** инструктором противопожарной профилактики

- **112 – с сотового** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

**- 8 3462 736-101 - с сотового** по Сургутскому району

пожарной команды (село Сытомино)

И.В.Беликовой