Информация за декабрь 2020 г. о выполнении и результатах выполнения мероприятий по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) юридическими лицами

 (в соответствии с планом мероприятий в период НМУ на 2020 г., выполняемых на территории Карабашского городского округа, утвержденным постановлением администрации Карабашского городского округа от 25.12.2019 г. № 1193)

**1. АО «Карабашмедь»**

Сведения из журнала учета предприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДатаобъявленияНМУ | Период действия НМУ и степень опасности | Принятые мерыпо сокращению выбросов |
| 30.11.2020 | С 19.00 30.11.2020До 19.00 02.12.2020НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\*Останов металлургических агрегатов:01.12.2020г.1 смена – 1 час 05 минут |
| 01.12.2020 г. | с 12.00 01.12.2020 г.до 19.00 02.12.2020 г.НМУ-2 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 30% (снижение загрузки со 160 т/час до 112 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 20%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\*Останов металлургических агрегатов:01.12.2020г.1 смена – 1 час 05 минут02.12.20201 смена – 1 час 10 минут2 смена – 7 часов 30 минут3 смена – 3 часа 45 минут |
| 02.12.2020 г. | с 19.00 02.12.2020 г.до 19.00 03.12.2020 г.НМУ-2 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 30% (снижение загрузки со 160 т/час до 112 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 20%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\*Останов металлургических агрегатов:03.12.2020г.1 смена – 4 часа 40 минут2 смена – 2 часа 55 минут |
| 03.12.2020 г. | с 19.00 03.12.2020 г.до 19.00 04.12.2020 г.НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\*Останов металлургических агрегатов:04.12.2020г.2 смена – 5 часов 25 минут3 смена – 5 часов 55 минут |
| 04.12.2020 г. | с 19.00 04.12.2020 г.до 19.00 07.12.2020 г.НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\*Останов металлургических агрегатов:05.12.20201 смена – 1 час 10 минут06.12.20202 смена – 0 часов 40 минут |
| 09.12.2020 г. | с 19.00 09.12.2020 г.до 19.00 11.12.2020 г.НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\*Останов металлургических агрегатов:11.12.20202 смена – 2 часа 00 минут |
| 11.12.2020 г. | с 11.00 11.12.2020 г.до 19.00 13.12.2020 г.НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\* |
| 14.12.2020 г. | с 19.00 14.12.2020 г.до 19.00 15.12.2020 г.НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\* |
| 15.12.2020 г. | с 19.00 15.12.2020 г.до 19.00 16.12.2020 г.,НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\*Останов металлургических агрегатов:16.12.2020 г.1 смена – 4 часа 15 минут |
| 24.12.2020 г. | с 19.00 24.12.2020 г.до 19.00 25.12.2020 г.,НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\*Останов металлургических агрегатов:25.12.2020г.2 смена – 2 часа 10 минут3 смена – 5 часов 40 минут |
| 25.12.2020г.  | с 19.00 25.12.2020до 19.00 26.12.2020НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\* |
| 26.12.2020г. | с 19.00 26.12.2020 г.до 11.00 27.12.2020 г.,НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\*Останов металлургических агрегатов:27.12.2020г.2 смена – 1 час 05 минут |
| 30.12.2020г. | с 19.00 30.12.2020до 19.00 04.01.2021 г.НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\* |

\* - Организационно-технические мероприятия включают в себя:

1) Запрет работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается загрузка печи свыше 80 т/час – при НМУ-1, 72 т/час – при НМУ-2, свыше 52 т/час – при НМУ-3, запрещается работа на трех конверторах)

2) Усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты

3) Усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, не допускать отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности

4) Запрет продувок и чисток оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.

Источник получения информации о прогнозах НМУ: Челябинскийцентр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Уральское УГМС» [http:chelpogoda.ru](http://72.rpn.gov.ru/).

**2. ООО «Завод КАЗ»:**

Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ на предприятии производились следующие мероприятия:

- при НМУ 1 степени опасности: усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования;

- при НМУ 2 степени: усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования; прекращение завоза и разгрузки сырья автотранспортом на склад предприятия.

Источник получения информации о прогнозах НМУ: официальный сайт администрации Карабашского городского округа [http:karabash-go.ru](http://karabash-go.ru).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата, время приема | Текст предупреждения | Меры, принятые по сокращению выбросов |
| 01.12.2020 г. | Сохраняются НМУ 2 степени опасности с 12.00 - 01.12.2020 г.до 19.00 - 02.12.2020 г.  | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудованияПрекращение завоза и разгрузки сырья автотранспортом на склад предприятия  |
| 02.12.2020 г. | Сохраняются НМУ 2 степени опасности с 19.00 – 02.12.2020 г.до 19.00 - 03.12.2020 г. | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудованияПрекращение завоза и разгрузки сырья автотранспортом на склад предприятия  |
| 03.12.2020 г. | Сохраняются НМУ 1 степени опасностис 19.00 - 03.12.2020 г.до 19.00 - 04.12.2020 г. | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |
| 09.12.2020 г. | Ожидаются НМУ 1 степени опасностис 19.00 - 09.12.2020 г.до 19.00 - 11.12.2020 г. | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования  |
| 11.12.2020 г. | Сохраняются НМУ 1 степени опасности с 19.00 – 11.12.2020 г.до 19.00 - 13.12.2020 г. | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |
| 15.12.2020 г. | Сохраняются НМУ 1 степени опасности С 19.00 - 15.12.2020 г.До 19.00 - 16.12.2020 г. | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |
| 24.12.2020 г. | Сохраняются НМУ 1 степени опасности с 19.00 - 24.12.2020 г.до 19.00 - 25.12.2020 г. | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |
| 25.12.2020 г. | Сохраняются НМУ 1 степени опасности с 19.00 - 25.12.2020 г.до 19.00 - 26.12.2020 г. | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |
| 29.12.2020 г. | Ожидаются НМУ 1 степени опасности с 19.00 - 30.12.2020 г.до 19.00 - 04.01.2021 г. | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |

**3. ООО «Капитал-Сити»:**

В прогнозный период НМУ 1 степени опасности предприятием проводились следующие мероприятия:

- снижение производительности на 5 %;

- не производилась продувка газопровода.

При НМУ 2 степени опасности предприятием проводились следующие мероприятия:

- снижение производительности на 10 %;

- не производилась продувка газопровода.

Источник получения информации о прогнозах НМУ: официальный сайт Челябинского ЦГМС <http://chelpogoda.ru.ru/>.

**4. ООО «Карабашский завод абразивных материалов»:**

В прогнозный период НМУ на предприятии проводились мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух методом сокращения времени работы технологического оборудования, либо полного его останова.

Источник получения информации о прогнозах НМУ: официальный сайт Уральского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования <http://72.rpn.gov.ru/>.