Информация за февраль 2021 г. о выполнении и результатах выполнения мероприятий по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) юридическими лицами

 (в соответствии с планом мероприятий в период НМУ на 2021 г., выполняемых на территории Карабашского городского округа, утвержденным постановлением администрации Карабашского городского округа от 25.11.2020 г. № 994)

**1. АО «Карабашмедь»**

Сведения из журнала учета предприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДатаобъявленияНМУ | Период действия НМУ и степень опасности | Принятые мерыпо сокращению выбросов |
| 29.01.2021 | с 14.00 29.01.2021до 05.00 01.02.2021НМУ-2 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 30% (снижение загрузки со 160 т/час до 112 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 20 %;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\*Останов металлургических агрегатов:29.01.2021г.1 смена – 4 часа 30 минут2 смена – 3 часа 25 минут |
| 29.01.202101.02.2021 | с 05.00 01.02.2021до 12.00 01.02.2021НМУ-1с 12.00 01.02.2021до 12.00 02.02.2021НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10 %;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\*Останов металлургических агрегатов:02.02.2021 г.2 смена – 6 часов 00 минут3 смена – 2 часа 30 минут |
| 03.02.2021 | с 19.00 03.02.2021до 19.00 04.02.2021НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\* |
| 04.02.2021 | с 19.00 04.02.2021до 19.00 05.02.2021НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\*Останов металлургических агрегатов:05.02.2021г.2 смена – 1 час 50 мин. |
| 05.02.202106.02.2021 | с 19.00 05.02.2021до 11.00 06.02.2021,НМУ-1с 11.00 06.02.2021до 20.00 06.02.2021НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\*Останов металлургических агрегатов:06.02.2021г.2 смена – 0 часов 20 минут07.02.2021г.3 смена – 1 час 15 минут  |
| 10.02.2021 | с 19.00 10.02.2021до 19.00 11.02.2021, НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\*Останов металлургических агрегатов:11.02.2021г.2 смена – 2 часа 00 минут |
| 11.02.2021 | с 19.00 11.02.2021до 19.00 12.02.2021, НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\* |
| 12.02.2021 | с 19.00 12.02.2021до 19.00 14.02.2021,НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\* |
| 18.02.2021 | с 19.00 18.02.2021до 19.00 19.02.2021,НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\*Останов металлургических агрегатов:19.02.2021г.2 смена – 0 часов 30 минут |
| 19.02.2021 | с 19.00 19.02.2021до 19.00 20.02.2021,НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\*Останов металлургических агрегатов:20.02.2021г.1 смена – 1 час 00 минут |
| 20.02.2021 | с 19.00 21.02.2021до 19.00 22.02.2021,НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\*Останов металлургических агрегатов:22.02.2021г.2 смена – 1 час 45 минут |
| 25.02.2021 | с 19.00 25.02.2021до 19.00 26.02.2021,НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\*Останов металлургических агрегатов:26.02.2021г.2 смена – 1 час 00 минут3 смена – 0 часов 10 минут |
| 26.02.2021 | с 19.00 26.02.2021до 19.00 27.02.2021НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности;• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 160 т/час до 128 т/час);- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике;- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;- прекращена работа техники на станции Новорудной;- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;- запрещена работа погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.Организационно-технические мероприятия\*Останов металлургических агрегатов:27.02.2021г.1 смена – 2 часа 30 минут2 смена – 1 час 45 минут3 смена – 3 часа 55 минут |

\* - Организационно-технические мероприятия включают в себя:

1) Запрет работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается загрузка печи свыше 80 т/час – при НМУ-1, 72 т/час – при НМУ-2, свыше 52 т/час – при НМУ-3, запрещается работа на трех конверторах)

2) Усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты

3) Усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, не допускать отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности

4) Запрет продувок и чисток оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.

Источник получения информации о прогнозах НМУ: Челябинскийцентр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Уральское УГМС» <http://chelpogoda.ru.ru/>.

**2. ООО «Завод КАЗ»:**

Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ на предприятии производились следующие мероприятия:

- при НМУ 1 степени опасности: усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования;

- при НМУ 2 степени: усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования; прекращение завоза и разгрузки сырья автотранспортом на склад предприятия.

Сведения из журнала учета предприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДатаобъявленияНМУ | Период действия НМУ и степень опасности | Принятые мерыпо сокращению выбросов |
| 01.02.2021 | Сохраняются НМУ 1 степени опасности с 12.00 01.02.2021до 12.00 02.02.2021 | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |
| 03.02.2021 | Ожидаются НМУ 1 степени опасностис 19.00 03.02.2021до 19.00 04.02.2021 | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |
| 04.02.2021 | Сохраняются НМУ 1 степени опасностис 19.00 04.02.2021до 19.00 05.02.2021 | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |
| 05.02.2021 | Сохраняются НМУ 1 степени опасности с 19.00 05.02.2021до 11.00 06.02.2021 | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |
| 10.02.2021 | Ожидаются НМУ 1 степени опасностис 19.00 10.02.2021до 19.00 11.02.2021 | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |
| 11.02.2021 | Сохраняются НМУ 1 степени опасностис 19.00 11.02.2021до 19.00 12.02.2021 | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |
| 12.02.2021 | Сохраняются НМУ 1 степени опасностис 19.00 12.02.2021до 19.00 14.02.2021 | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудованияПрекращение завоза и разгрузки сырья автотранспортом на склад предприятия |
| 18.02.2021 | Ожидаются НМУ 1 степени опасностис 19.00 18.02.2021до 19.00 19.02.2021 | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |
| 19.02.2021 | Сохраняются НМУ 1 степени опасностис 19.00 19.02.2021до 19.00 20.02.2021 | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |
| 20.02.2021 | Ожидаются НМУ 1 степени опасностис 19.00 20.02.2021до 19.00 22.02.2021 | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |
| 25.02.2021 | Ожидаются НМУ 1степени опасностис 19.00 25.02.2021до 19.00 26.02.2021 | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |
| 26.02.2021 | Сохраняются НМУ 1 степени опасностис 19.00 26.02.2021до 19.00 27.02.2021 | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |

Источник получения информации о прогнозах НМУ: официальный сайт Карабашского городского округа <http://karabash-go.ru>.

**3. ООО «Капитал-Сити»:**

В прогнозный период НМУ 1 степени опасности предприятием проводились следующие мероприятия:

- снижение производительности на 5 %;

- не производилась продувка газопровода.

При НМУ 2 степени опасности предприятием проводились следующие мероприятия:

- снижение производительности на 10 %;

- не производилась продувка газопровода.

Источник получения информации о прогнозах НМУ: официальный сайт Челябинского ЦГМС <http://chelpogoda.ru.ru/>.

**4. ООО «Карабашский завод абразивных материалов»:**

В прогнозный период НМУ на предприятии проводились мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух методом сокращения времени работы технологического оборудования, либо полного его останова.

Источник получения информации о прогнозах НМУ: официальный сайт Уральского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования <http://72.rpn.gov.ru/>.