**Памятка для населения**

***Правила пожарной безопасности при пользовании печным отоплением***

Перед началом и в течении всего отопительного сезона необходимо проверять печи, котельные, которые Вы используете для отопления своего дома. Не эксплуатируйте неисправные печи - это может привести к трагедии.

Помните, что используемые Вами печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5 X 0,7 м. Своевременно затирать трещины.

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо не только перед началом, но и в течении всего отопительного сезона. ***Делать это нужно:***

* один раз в три месяца для отопительных печей;
* один раз в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;

- один раз в месяц для кухонных плит и печей долговременной топки.

***При эксплуатации печного отопления запрещается:***

- оставлять без присмотра топящие печи, а также поручать надзор за  
ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- запрещено топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива. Не перекаливайте печь.

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место;

- на чердаках все дымовые трубы и стены, должны быть отштукатурены и побелены.

***ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01 или 736-801***

**Инженер пожарной охраны пожарной части (д. Лямина) Проводникова Е.С.**