**Памятка о правилах пользования огнетушителями**

**Огнетушители по виду применяемого огнетушащего вещества делятся:**

- водные (ОВ)

- воздушно-пенные (ОВП)

- порошковые (ОП)

- газовые: углекислотные (ОУ), хладоновые (ОХ)

- аэрозольные

- комбинированные

**Правила работы с огнетушителями:**

 При тушении электроустановок порошковым огнетушителем подавать заряд порциями через 3-5 секунд.

Не подносить огнетушитель ближе 1 метра к горящей электроустановке.

Направлять струю заряда только с наветренной стороны.

Не беритесь голой рукой за раструб углекислотного огнетушителя во избежание обморожения.

При тушении нефтепродуктов порошковым огнетушителем покрывают пеной всю поверхность очага, начиная с ближнего края.

При тушении горящего масла запрещается направлять струю заряда сверху вниз.

Направляй струю заряда на ближний край очага, углубляясь постепенно, по мере тушения.

По возможности тушите пожар несколькими огнетушителями.

Приведение в действие углекислотного огнетушителя:

- Снять огнетушитель и поднести к очагу пожара.

- Сорвать пломбу, выдернуть чеку.

- Перевести раструб в горизонтальное положение и нажать на рычаг.

- Направить струю заряда на огонь.

**Приведение в действие порошкового огнетушителя:**

- Направить сопло или ствол-насадку на очаг пожара.

- Сорвать пломбу, выдернуть чеку.

- Нажать на рычаг.

- Приступить к тушению пожара.

При правильной работе и пользовании огнетушителями вы сможете потушить очаг пожара.

Заместитель начальника

пожарной части (д. Лямина)

ФКУ «Центроспас-Югория»

по Сургутскому району Проводников В.А.