**Меры предосторожности при работе с печью, дымоходом**

Природа, чистый воздух, загородный дом, уютный треск в камине или печи - что может быть лучше? Правильно! Все тоже самое, только с учетом безопасности ваших близких и самого дома. А ведь для этого нужно совсем не много - выучить ряд простых правил, которые не позволят нарушить гармонию Вашего дом, а использование угольно-дровяного отопления не­сло бы в себе функцию обогрева и служило бы эстетическому удовольст­вию.

1. Перед'началом отопительного сезона прочистить печи и дымоходы, от­
ремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы
можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них
дыма, трещины.

При проверке дымоходов контролируют: наличие тяги и отсутствие засо­рения; плотность и обособленность их; наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции; исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные де­ревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы раз­мещены вне зоны ветрового подпора. Ремонт и кладку печей можно дове­рять только лицам и организациям, получившим специальную лицензию МЧС России на проведение этих работ.

1. Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.
2. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку. На деревян­ном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопоч-ный) лист размерами не менее 50 на 70 см.
3. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на по­печение малолетних детей.
4. Нельзя применять для розжига цечей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
5. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа.
6. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
7. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически про­чищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.
8. Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.

10.Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в по­луметре от массива топящейся печи.

11. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вме­щающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на бли­жайшие предметы, пол и стены.

12. С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать ого­ловки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки ды­моходов. Владельцы домов (как частных, так и ведомственных, а также муниципальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них надле­жащей тяги.