**ПАМЯТКА**

**о безопасном использовании газа в быту.**

При использовании в быту сжиженного газа **НЕОБХОДИМО**:

Знать и соблюдать инструкции по эксплуатации газовых приборов.

Следить за нормальной тягой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход.

Периодически очищать «карман» дымохода.

По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь - дополнительно закрыть вентили у баллонов.

При неисправности газового оборудования вызвать работников газовой службы ООО «Еврогаз» по тел. 2-17-77.

При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить в газовую службу по телефону 2-17-77.

Перед входом в подвалы до включения света и зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.

Обеспечивать свободный доступ работникам газового хозяйства к месту установки газовых приборов сжиженного газа.

Ставить в известность ООО «УстюжнаЖилсервис» при выезде из квартиры на срок более одного месяца.

Для осмотра и ремонта внутридомового газового оборудования и газовых приборов допускать в квартиру работников газовой службы по предъявлению ими служебных удостоверений в любое время суток.

Владельцы квартир на праве личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

Периодичность и объемы планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования определены Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410. Техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов должно производиться организацией, имеющей соответствующую лицензию.

**При появлении в квартире запаха газа**:

- немедленно прекратить пользование газовыми приборами,

- перекрыть краны к приборам и на приборах,

- организовать проветривание помещения, для чего открыть окна, форточки, двери,

- вызвать аварийную службу по телефону 2-17-77 (вне загазованного помещения).

При появлении в квартире запаха газа не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическими звонками, вызвать аварийную службу по телефону 2-17-77.

**При обнаружении запах газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице:**

- Сообщить окружающим о мерах предосторожности.

- Сообщить в газовую службу по телефону 2-17-77 (круглосуточно) и в ООО «УстюжнаЖилсервис» по телефону 8-921-543-93-03 (*круглосуточно*) из незагазованного места. Принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения - выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры. До прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

Производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.

Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов.

Пользоваться отопительными печами с духовыми шкафами и открытыми конфорками для приготовления пищи.

Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.

Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов.