**ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ ДЛЯ ЛИЦ ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БАЛЛОННЫЕ УСТАНОВКИ СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА.**

Индивидуальные баллонные установки – технологическое устройство, включающее до двух баллонов со сжиженным углеводородным газом, газопроводы, технические устройства, предназначенные для подачи газа в сеть газопотребления (баллоны для сжиженного газа, регулятор давления, сертифицированный гибкий шланг, газоиспользующее оборудование).

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, АККУРАТНЫ И ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ!

- Сжиженный газ взрыво- и пожароопасен.

- Пропан – бутановая смесь тяжелее воздуха и скапливается в подвалах, ямах, углублениях и других непроветриваемых местах. Одна случайная искра может привести к трагедии.

**ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:**

- На улице баллоны размещайте в специальном металлическом шкафу вдали от оконных и дверных проемов и канализационных колодцев (не менее 0,5 метров от оконных проемов и 1,0 от дверных проемов первого этажа, не менее 3,0 метров от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей).

- Обязательно используйте регулятор давления – газ в баллоне находится под высоким давлением.

- Заполняйте баллоны газом только на специализированных пунктах наполнения.

- Баллоны могут быть произведены только на специализированном предприятии. На верхней сферической части баллона обязательно должны быть выбиты и отчетливо видны данные изготовителя: товарный знак, номер баллона, масса порожнего баллона, вместимость, пробное гидравлическое давление, рабочее давление, клеймо ОТК, дата изготовления и год следующего освидетельствования.

- Регулярно проводите освидетельствование баллонов. Отметка об освидетельствовании находится на баллоне в виде клейма. Ни в коем случае не пропускайте последующие освидетельствования.

- Храните и перемещайте баллоны только с навернутой заглушкой и защитным колпаком.

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

**-** Подвергать баллоны воздействию солнечного света и иного теплового воздействия**.**

**-** Располагать баллоны в помещениях с источником огня, отогревать с помощью огня и электроприборов.

**-** Хранить баллоны в кухнях, коридорах, санузлах, балконах, лоджиях, подвалах, цокольных этажах, в помещениях без естественного освещения.

**-** Пользоваться неисправными баллонами, самостоятельно производить их ремонт.

**-** Самостоятельно осуществлять монтаж индивидуальных и групповых баллонных установок.

**-** Стравливать газ из баллона вблизи жилых зданий и производственных помещений.

**ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА!**

**ЗАПРЕЩЕНО:**

**-** Зажигать огонь, курить**.**

**-** Включать и выключать электроприборы, электроосвещение и пользоваться электрозвонками.

**НЕОБХОДИМО:**

**-** Закрыть все краны у газовых приборов и перед ними**.**

**-** Открыть все окна и двери, проветрить помещения**.**

**-** Вызвать аварийную бригаду по телефону 04 (с мобильных телефонов по номеру 104)**.**

**-** Принять меры по эвакуации людей из загазованной зоны.