"СП 149.13330.2012. Свод правил. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Правила проектирования"
(утв. Приказом Госстроя от 27.12.2012 N 113/ГС)
(ред. от 30.12.2015)	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 09.03.2021

Источник публикации
В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
М.: Госстрой, ФАУ "ФЦС", 2013.
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.
Примечание к документу
Документ включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687).

Документ включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 17.04.2019 N 831).

Документ включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 30.03.2015 N 365).

Изменение N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр, введено в действие с 25 марта 2016 года.
Название документа
"СП 149.13330.2012. Свод правил. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Правила проектирования"
(утв. Приказом Госстроя от 27.12.2012 N 113/ГС)
(ред. от 30.12.2015)

Утвержден
Приказом Федерального
агентства по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
от 27 декабря 2012 г. N 113/ГС

СВОД ПРАВИЛ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Reabilitation center for children and teenagers
with limited possibilities.
Rules of architectural design

СП 149.13330.2012

Список изменяющих документов
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом
Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)	

ОКС 01.040.93

ОКП 74.20

Дата введения
1 июля 2013 года

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила разработки - Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил".

Сведения о своде правил

1. Исполнители: ООО "Институт общественных зданий" и ОАО "ЦНИИЭП жилища".
2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство".
3. Подготовлен к утверждению Управлением градостроительной политики.
4. Утвержден Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27.12.2012 N 113/ГС и введен в действие с 1 июля 2013 г.
5. Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Росстандарта в сети Интернет.

Введение

Настоящий нормативный документ разработан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также в соответствии с принципами Конвенции ООН о правах инвалидов, подписанной Российской Федерацией в сентябре 2008 года и ратифицированной 3 мая 2012 г. - Федеральный закон от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" и [5].
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
Настоящий свод правил детализирует требования СП 59.13330 и должен применяться совместно с другими документами в области проектирования и строительства: СП 136.13330, СП 142.13330, СП 145.13330, СП 150.13330 и другие.
В нормативном документе реализованы требования Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
В своде правил представлены единые требования к реабилитационным центрам для оптимизации детей и подростков с ограниченными возможностями. Это позволит оптимизировать объемно-планировочные решения проектируемых зданий и определение объемов финансирования на строительство и организацию деятельности центров.
Свод правил выполнен: ООО "Институт общественных зданий" - руководитель работы - канд. архит., проф. А.М. Гарнец, отв. исполнитель - канд. архит. Б.П. Анисимов; исполнители: д-р мед. наук, проф. Н.Ф. Дементьева (ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" ФМБА России), инж. Л.В. Сигачева, архит. Д.Д. Зыбина, при участии ОАО "ЦНИИЭП жилища" - канд. архит., проф. А.А. Магай, канд. архит. Н.В. Дубынин, директор С.А. Новикова (СОГУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Вишенки", г. Смоленск). Авторы разработки Изменения N 1 - ООО "Институт общественных зданий: научный руководитель работы и отв. исполнитель - канд. архит. А.М. Гарнец, архит.Д.Д. Зыбина, архит. Н.В. Каспер; при участии - д-р техн. наук М.М. Мирфатуллаев, д-р техн. наук Ю.М. Глуховенко, инж. В.В. Коновалова.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)

1. Область применения

1.1. Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования зданий реабилитационных центров или их отделений, которые могут обеспечить организацию комплексной психологической, медицинской и педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и их родителей, а также отделений абилитации детей раннего возраста при реабилитационных центрах и других учреждениях медицинского и социального обслуживания населения и образовательных организациях.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
1.2. Положения свода правил распространяются на проектирование вновь строящихся объектов, а также на приспособление существующих зданий под реабилитационные центры или их отделения.

2. Нормативные ссылки

В настоящем своде правил даны ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ 12.1.004-1991 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
(ссылка введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования
ГОСТ Р 52495-2005 Социальное обслуживание населения. Термины и определения
(ссылка введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
ГОСТ Р ИСО 23600-2013 Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
ГОСТ Р 56305-2014 Технические средства помощи слепым и слабовидящим людям. Тактильные указатели на пешеходной поверхности
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (с Изменением N 1)
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (с Изменением N 1)
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности"
СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"
СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (с Изменением N 1)
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
СП 19.13330.2011 "СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий"
СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07-01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"
СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума"
СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение"
(ссылка введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные"
СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2001 Производственные здания"
СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"
СП 106.13330.2012 "СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения"
СП 113.13330.2012 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей"
СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с Изменением N 1)
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования"
(ссылка введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
СП 133.13330.2012 "Сети проводного вещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования"
(ссылка введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
СП 136.13330.2012 "Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения"
СП 137.13330.2012 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования"
СП 138.13330.2012 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования"
СП 142.13330.2012 "Здания центров ресоциализации. Правила проектирования"
(ссылка введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
СП 150.13330.2012 "Дома-интернаты для детей инвалидов. Правила проектирования"
(ссылка введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. (С изменениями)
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. (С изменениями)
(ссылка введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
СанПиН 2.4.1201-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
(ссылка введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
Примечание. При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверять действие ссылочных нормативных документов, стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю "Национальные стандарты", который публикуется по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

Термины, применяемые в тексте, и их определения, а также сокращения приведены в СП 59.13330, кроме того использованы следующие термины и определения:
3.1. иппотерапия: Физиотерапевтическое лечение, основанное на нейрофизиологии, использующее лошадь и верховую езду.
3.2. реабилитационный центр (центр комплексной реабилитации): Комплексное учреждение, включающее специализированные реабилитационные отделения различного профиля, а также подразделения для размещения и бытового обслуживания реабилитируемых детей, подростков, персонала и сопровождающих взрослых.
3.3. отделение (здесь): Профильная группа помещений, входящая в состав реабилитационного центра.
3.4. служба (здесь): Узкоспециализированное подразделение, входящее в состав какого-либо отделения или самостоятельно выполняющее общие (административно-управленческие, хозяйственные или бытовые) функции.
3.5. техническое средство реабилитации человека с ограничениями жизнедеятельности: Любая продукция, инструмент, оборудование или технологическая система, используемые человеком с ограниченными возможностями для предотвращения, компенсации, ослабления или нейтрализации ограничений его жизнедеятельности.
3.6. абилитация: Система психолого-педагогических и медико-социальных мероприятий, имеющих целью предупреждение и лечение тех патологических состояний у детей раннего возраста, еще не адаптировавшихся к социальной среде, которые приводят к стойкой утрате возможности трудиться, учиться и быть полезным членом общества.
(п. 3.6 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
3.7. дети с ограниченными умственными или физическими возможностями (дети с ОВЗ): По ГОСТ Р 52495.
(п. 3.7 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)

4. Общие положения

4.1. Реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ является учреждением государственной системы социальной защиты населения, осуществляющим комплексную реабилитацию детей и подростков с заболеваниями опорно-двигательной системы, детского церебрального паралича (ДЦП), речевой патологией, с нарушениями органов слуха и органов зрения, а также с отклонениями в умственном развитии.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
Реабилитационный центр включает необходимые элементы учебно-воспитательного (детский сад и школа) и медико-восстановительного учреждений, "лесной школы" и временного интерната (от 1 до 5 месяцев проживания). Он предназначен для комплексной реабилитации детей в возрасте от 3 до 18 лет, а также семей, в которых такие дети воспитываются.
По функциональной пожарной опасности здания реабилитационных центров следует относить к классу Ф1.1.
(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
Требования безопасности для МГН, не изложенные в настоящем своде правил, должны приниматься по СП 59.13330.
(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
4.2. Величину центра следует определять из расчета 100 мест на 1 тыс. детей с ОВЗ, проживающих в городе или районе, возможны центры на несколько районов области. Минимально допустимая вместимость центра может составлять 50 мест, а максимальная величина центра, которым возможно управлять, - 300 мест.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
Вместимость реабилитационного центра определяется количеством мест в дневном и круглосуточном стационарах. В дневных стационарах количество коек может быть ориентировочно принято равным 20% количества мест (пропускной способности) дневного стационара.
4.3. Здания и помещения, предназначенные для размещения центра и его структурных подразделений, должны соответствовать реализации целей и задач этого учреждения, которые приведены в Приложении А, а также располагать всеми видами коммунальных услуг (отоплением, водопроводом, канализацией, электричеством), иметь радио, телефон, Интернет и отвечать требованиям следующих нормативных документов: СП 42.13330, СП 54.13330, СП 59.13330, СП 118.13330, СП 1.13130 - СП 5.13130, СанПиН 2.4.1201.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
4.4. В составе реабилитационного центра следует предусмотреть:
отделение медико-социальной реабилитации;
отделение психолого-педагогической помощи;
отделение дневного пребывания;
стационарное отделение;
административно-управленческую службу.
Состав реабилитационного центра изложен в [1].
Дополнительно на участке центра может быть предусмотрено отделение лечебной верховой езды (ЛВЕ). Требования к проектированию отделения ЛВЕ приведены в разделе 12.
4.5. Дополнительно в состав центра может быть включено отделение экспертизы и разработки программ социальной реабилитации. Отделение может размещаться также и автономно от реабилитационного центра. Оно предназначено для выполнения следующих функций:
выявления детей и подростков, имеющих отклонения в умственном или физическом развитии;
сбора информации об анамнезе, основном диагнозе, исходном состоянии здоровья ребенка или подростка, его реабилитационном потенциале и сведений о его семье;
разработки индивидуальной программы абилитации и реабилитации ребенка или подростка совместно с другими учреждениями социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, спорта и иных ведомств;
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
координации выполнения индивидуальных программ и контроля эффективности проводимых мероприятий;
создания компьютерной базы данных о детях и подростках с ограниченными возможностями в городе или районе и о реализации индивидуальных программ социальной реабилитации этих детей.
4.6. Центр также может включать в себя отделение абилитации детей раннего возраста, предназначенное для комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям в возрасте от двух месяцев до трех лет с выявленными нарушениями развития (риском нарушения) и их семьям.
(п. 4.6 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)

5. Участки реабилитационных центров
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом
Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)

5.1. Реабилитационные центры должны размещаться на отдельных участках, как правило, в пределах населенных пунктов, в озелененных районах, вдали от промышленных и коммунальных предприятий, железнодорожных путей, автодорог с интенсивным движением и других источников загрязнения и шума в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. При проектировании следует учитывать также требования СП 51.13330, СП 54.13330, СП 56.13330, ГОСТ Р 52875, ГОСТ Р 52880, ГОСТ Р 51648, ГОСТ Р 51256, СП 113.13330.
5.2. Площадь участка реабилитационного центра (усредненную) следует определять по расчетной площади на 1 место в учреждении, которая составляет не менее:
при вместимости 80 обслуживаемых детей с ОВЗ и менее - 200 м2/место;
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
при вместимости более 80 обслуживаемых детей с ОВЗ - 160 м2/место.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
5.3. На участке реабилитационного центра могут быть размещены:
групповые (прогулочные) озелененные площадки с навесами;
физкультурно-оздоровительные площадки, в том числе с местом для подвижных игр, беговой дорожкой (не менее 30 м), ямой для прыжков (2 x 4 м), местом для размещения гимнастических снарядов;
площадки для спортивных игр;
открытые бассейны;
хозяйственная площадка;
автостоянка.
5.4. Игровые площадки, прогулочные зоны, а также озеленение и благоустройство являются такими же необходимыми составными частями, как помещения детского реабилитационного центра, предназначенные для проведения медико-социальной реабилитации, психолого-педагогической помощи и социально-педагогической реабилитации.
Эти площадки и прогулочные зоны должны быть подразделены на площадки для детей младших возрастов (от 3 до 7 лет) и различные площадки для подростков с ОВЗ, а также площадки для детей в возрасте до трех лет, при наличии отделения абилитации.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
Игровые площадки должны включать в себя зоны или элементы для детей, с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. На площадках для детей раннего возраста необходимо предусматривать места для размещения родителей (коммуникационное пространство достаточного размера, скамьи для отдыха).
(абзац введен Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
5.5. Игровые площадки могут иметь травяное, гравийное, гравийно-песочное или песочное покрытие или покрытие из экологически безвредных искусственных материалов.
5.6. Игровые площадки могут иметь различную форму и размеры площади, позволяющие достаточно легко размещать их среди других площадок и объектов на территории участка реабилитационного центра, где необходимо предусматривать также постройки и подсобные складские помещения для хранения нестационарного оборудования и инвентаря.
5.7. Для детей с частичной потерей зрения на участке реабилитационного центра необходимо устраивать полосу ориентации шириной не менее 1,2 м по периметру ванн открытых бассейнов, по периметру игровых площадок, а также дорожек для бега или разбега перед прыжком - не менее 1,5 м.
5.8. По внешнему периметру вокруг открытых бассейнов следует предусматривать ограждение высотой не менее 1 м с поручнями.
5.9. На гимнастических площадках для реабилитации предусматривается дополнительное оборудование:
брусья длиной 3 - 5 м, устанавливаемые на различных покрытиях (песок или трава или амортизирующее синтетическое покрытие);
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
манеж размером 2 x 3 м для детей, не способных к самостоятельным передвижениям;
надувной бассейн размером 2 x 3 м, наполняемый водой или разноцветными пластиковыми шариками.
5.10. Игровые площадки для детей с ОВЗ младших возрастов оборудуются песочницами и специально разработанными возвышающимися опорными силуэтами или устройствами небольшой высоты, о которые можно опираться, проползать под ними или, наоборот, забираться или заезжать на креслах-колясках по наклонным плоскостям без больших усилий.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
5.11. На территории детского реабилитационного центра могут быть размещены:
площадка для мини-волейбола общим размером 8 x 16 м (играют от 2 до 6 детей);
площадка для игры в бадминтон размером 8 x 15 м (играют от 2 до 4 детей);
площадка для мини-баскетбола общим размером 16 x 19 м (играют 10 детей);
городошная площадка размером 15 x 30 м (играют от 2 до 10 детей);
площадка для настольного тенниса размером 4,5 x 7,8 м (может быть несколько площадок, на каждой из которых играют от 2 до 4 детей);
площадка для наземного бильярда размером 1,7 x 3,0 м, с бортами высотой 12 см и грунтовым покрытием из минеральной спецсмеси (может быть несколько площадок), при этом шары могут быть деревянными крокетными или из уплотненной пластмассы (играют от 2 до 4 детей);
площадка для мини-футбола и различных игр с мячом размером 18 x 25 м (играют до 12 детей).
5.12. Вокруг площадок для занятий детей с ОВЗ следует предусматривать полосы безопасности шириной не менее 2 м, а по торцевым сторонам игровых площадок - не менее 3 м. Эти полосы являются продолжением площадок для занятий и позволяют беспрепятственный выкат колясок за пределы площадок.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
5.13. При озеленении территории детского реабилитационного центра большое внимание должно быть уделено размещению и устройству газонов, свободных для доступа детей с ОВЗ, размещению декоративных растений, цветников, клумб. Кроны деревьев должны служить навесами в жаркую погоду и создавать тень для защиты детей-инвалидов от избыточного солнечного облучения.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
5.14. Высокие деревья (а также молодые посадки высокоствольных пород) должны быть удалены от основных зданий не менее чем на 10 - 15 м, чтобы не нарушать прямой солнечной инсоляции помещений в этих зданиях.
Участок реабилитационного центра ограждают по всему периметру оградой высотой 1,6 м. Допускается по местным условиям увеличение или уменьшение высоты ограждения на 0,4 м, а также применение живой изгороди.
5.15. На участке следует предусматривать подъезды, а также возможность объезда вокруг зданий для пожарных машин. Поверхность подъездных путей должна иметь твердое покрытие.
5.16. На хозяйственной площадке размещают складские постройки, гараж, конюшню, мусоросборники и т.п.
Хозяйственная площадка должна иметь твердое покрытие, размещаться при входах в помещения кухни реабилитационного центра. Размещение хозяйственной площадки около групповых (прогулочных) и физкультурных площадок не допускается.
5.17. В связи с тем, что во многих случаях участок реабилитационного центра имеет ограниченные размеры, для территории участка нормируется только вместимость служебной стоянки для служебных автомобилей и личного транспорта работающих из расчета 15% числа работающих в максимальную смену.
Для сопровождающих взрослых, привозящих детей с ОВЗ, а также временно проживающих с ними в реабилитационном центре и в гостинице при нем, автомобильные стоянки предусматривают по заданию на проектирование, в зависимости от конкретной градостроительной ситуации (СП 113.13330).
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
5.18. Стоянка автомобилей должна быть удалена от основных корпусов (или здания) реабилитационного центра не менее чем на 50 м. Территория стоянки должна быть отгорожена и недоступна для посторонних лиц и для игр детей и подростков (СП 113.13330).

6. Объемно-планировочные решения
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом
Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)

6.1. Организацию реабилитационных центров целесообразно объединить в три функциональных блока (рисунок А.1):
1) блок реабилитации, состоящий из помещений медико-социальной реабилитации и психолого-педагогической помощи отделения абилитации (по заданию на проектирование);
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
2) блок размещения, состоящий из помещений приемного и консультативного отделений, отделения дневного пребывания и стационара, включающего отделение круглосуточного пребывания и отделение "Мать и дитя";
3) блок управления, состоящий из помещений служб управления и служб организации реабилитационной деятельности, а также административно-управленческой службы и дирекции.
Реабилитационный центр необходимо размещать в одном здании или в комплексе взаимосвязанных корпусов, сосредоточенных на одном участке.
6.2. При проектировании помещений, в которых находятся дети с ОВЗ, необходимо учитывать требования следующих документов: СП 118.13330, СП 59.13330, СП 136.13330, СП 137.13330, СП 138.13330, СанПиН 2.1.3.2630.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
6.3. Оптимальная высота зданий реабилитационных центров принимается двухэтажной. Допускается при обосновании повышать высоту до четырех этажей. Помещения постоянного пребывания детей рекомендуется размещать на нижних этажах. Высота этажа должна приниматься равной 3,3 м от пола до пола. Высоту жилых помещений допускается принимать равной высоте этажа жилого дома.
6.4. Помещения приемно-вестибюльной группы, консультативного отделения размещают вблизи от кабинетов врачей-специалистов блока реабилитации, которые ведут прием в консультативном отделении.
6.5. Помещения врачебных кабинетов и лечебно-восстановительных процедур должны группироваться вокруг так называемых ожидальных (помещений для пациентов). При этом необходимо планировочно разделять "влажную" и "сухую" зоны, характеризующиеся различными температурно-влажностными режимами и требованиями к техническому оборудованию.
6.6. Помещения отделения лечебной физкультуры, массажного кабинета и бассейна следует группировать в едином блоке и предусматривать их удобную взаимосвязь.
6.7. Входы в здания следует проектировать в соответствии с СП 59.13330.
6.8. Входные двери в здания, сооружения и помещения, предназначенные для пребывания детей с ОВЗ, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей-вертушек на путях передвижения пациентов не допускается. Причем наружные входы в здания реабилитационного центра следует проектировать с тамбуром в соответствии с СП 59.13330.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
6.9. Пути эвакуации из зданий реабилитационных центров для детей и подростков с ОВЗ следует рассчитывать по установленным или апробированным методикам с учетом динамики опасных факторов по ГОСТ 12.1.004 пожара и психофизиологических возможностей детей с ОВЗ.
(п. 6.9 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)

7. Состав и площади помещений отделения
медико-социальной реабилитации

7.1. Общие положения

7.1.1. Отделение медико-социальной реабилитации предназначено для организации поэтапного выполнения индивидуальных программ социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями путем следующих медико-социальных и медико-консультативных мероприятий:
согласование и координация выполнения реабилитационных программ с лечебными учреждениями города или района;
работа по освоению, внедрению и использованию прогрессивных традиционных и новых методик, технологий и методов реабилитации;
проведение медико-социального патронажа семей, имеющих детей, нуждающихся в реабилитации, обучение родителей реабилитационным мероприятиям в домашних условиях для обеспечения их непрерывности совместно с центром реабилитации;
проведение лечебных физкультурно-оздоровительных мероприятий.
7.1.2. Отделение медико-социальной реабилитации может состоять из двух подразделений (рисунок А.2):
восстановительного лечения;
медико-инженерной службы.
7.1.3. Минимальные площади помещений отделения приведены в таблицах 1 - 7. При специфических методах лечения и дополнительных манипуляциях площади могут при обосновании увеличиваться.

7.2. Подразделение восстановительного лечения

7.2.1. В подразделение восстановительного лечения включают следующие функциональные группы помещений:
кабинеты врачей-специалистов;
подразделение физических методов лечения;
подразделение нетрадиционных методов лечения;
вспомогательная служба подразделения.

Кабинеты врачей-специалистов

7.2.2. Набор кабинетов врачей-специалистов определяется исходя из принимаемого соотношения численности пациентов с различными нарушениями.
Для реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и детей с нарушениями психики, включая с ДЦП, можно использовать одни и те же кабинеты, предназначенные для невропатолога, психиатра, психолога, ортопеда-травматолога и логопеда.
Для реабилитации детей с нарушениями слуха должен быть предусмотрен кабинет ЛОР-сурдолога.
Для реабилитации детей с нарушениями зрения должен быть предусмотрен кабинет офтальмолога.
Минимальные площади кабинетов различных специалистов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Помещения специалистов	Площадь, не менее, м2	
Кабинет невролога	15	
Кабинет психиатра	15	
Кабинет психолога	15	
Кабинет ортопеда-травматолога	18	
Кабинет логопеда (с учетом групповых занятий)	18	
Кабинет ЛОР-сурдолога:		
помещение врачебного приема	18	
звукоизолированная кабина	8	
Кабинет офтальмолога	18	
Кабинет педиатра	15	
Кабинет стоматолога	15	

Подразделение физических методов лечения (рисунок А.3)

Отделение кинезотерапии
7.2.3. В состав помещений отделения кинезотерапии включаются:
зал для групповых занятий на 10 чел.;
кабинет для индивидуальных занятий;
тренажерный зал;
кабинет развития сенсорики;
массажный кабинет.
Ориентировочные площади помещений отделения кинезотерапии приведены в таблице 2.

Таблица 2

Помещения	Ориентировочная площадь, м2	
Зал для групповых занятий на 10 чел.	60	
Раздевальная с душевыми	20	
Кабинет для индивидуальных занятий	12	
Тренажерный зал	70	
В том числе площадь на один тренажер при необходимости создания условий подхода и работы в различных положениях с посторонней помощью	12 - 15	
Кабинет развития сенсорики	По расчету	
Массажный кабинет	По расчету	

Отделение физиотерапии
7.2.4. Отделение физиотерапии формируется из следующих помещений:
кабинет электро-, светолечения (ФТО);
кабинет озокерито-парафинолечения (теплолечения).
Ориентировочные площади помещений отделения физиотерапии, а также удельные показатели для их расчета приведены в таблице 3.

Таблица 3

Помещения	Площадь, м2	
1. Кабинет электро-, светолечения	По расчету	
В том числе:		
процедурная из расчета площади на одну кушетку	4	
минимальная площадь кабинета	12	
2. Кабинет озокерито-парафинолечения:		
помещения для проведения лечебных процедур из расчета площади на одну кушетку	4	
минимальная площадь кабинета	12	
3. При кабинетах электро-, светолечения и теплолечения предусматриваются вспомогательные помещения	6	

Отделение климатологии и ЛВЕ
7.2.5. Состав и площади отделений климатологии и ЛВЕ определяются по заданию на проектирование.
Отделение термогидротерапии
7.2.6. Отделение термогидротерапии формируется на базе бальнеологического комплекса, который может иметь следующий состав:
ванный зал;
помещения для лечения движением в воде;
душевой зал;
сауна;
бассейн.
Ориентировочные площади помещений отделения термогидротерапии, а также удельные показатели для их расчета приведены в таблице 4.

Таблица 4

Помещения	Ориентировочная площадь, м2	
1. Ванный зал	По расчету	
В том числе:		
площадь на 1 ванну (без площади рабочего коридора)	6	
помещение для раздевания и одевания пациентов из расчета 2 места на 1 ванну, при площади одного места	4	
площадь прохода на каждое место (при ширине рабочего коридора со стороны окон не менее 1,2 м)	2	
комната отдыха пациентов из расчета площади на 1 кушетку	6	
комната обслуживающего персонала из расчета площади на одну ванну (но не менее 8 м2)	1,5	
2. Помещение для лечения движением в воде	42	
В том числе площадь ванны (при глубине ванны 0,7 м)	20	
3. Душевой зал	Не менее 25	
В том числе кабины для душевых установок	1,5	
4. Помещение для укутывания пациентов из расчета площади на 1 кушетку (но не менее 12 м2)	6	
5. Помещение для раздевания и временного хранения кресел-колясок	10	
6. Помещение для процедур подводного душа-массажа шириной не менее 2,5 м2 с ванной вместимостью 400 - 500 л с возможностью подхода к ней с трех сторон	28	
7. Сауна:		
раздевальная	15	
душевая	2,4 - 4	
уборная	3,5	
комната отдыха	18	
камера сухого жара	10	
помещение для хранения кресел-колясок	10	
8. Бассейн:		
помещение лечебного бассейна для занятий гидрокинезотерапией с габаритом ванны 5 - 4 м (глубина бассейна для детей 0,5 - 1,0 м с равномерным понижением)	54	
душевые кабины при лечебных бассейнах с площадью каждой кабины	3	
раздевальная для бассейна с полезной площадью на 1 человека	1,2	
комната отдыха при бассейне из расчета площади на 1 пациента	2	
туалеты	По расчету	
помещение для персонала	15	
кладовая моющих и дезинфицирующих средств	8	

Подразделение нетрадиционных методов лечения

7.2.7. В последние годы приобретает популярность лечение нетрадиционными методами, примерный состав и площади помещений даны в таблице 5.

Таблица 5

Помещения	Ориентировочная площадь, м2	
Кабинет мануальной терапии	18	
Кабинет биокоррекции в составе:		
кабинет врача для индивидуального приема	12	
кабинет групповой биокоррекции	36 + 2	

Вспомогательная служба
7.2.8. Ориентировочная площадь и помещения даны в таблице 6.

Таблица 6

Помещения	Ориентировочная площадь, м2	
Вспомогательная служба:		
аптека	По заданию	
стерилизация	То же	
процедурная	12	

7.3. Медико-инженерная служба

7.3.1. В состав реабилитационного центра по заданию на проектирование может быть включена медико-инженерная служба, которая состоит из двух отделений:
отделения коррекции передвижения;
отделения реабилитационной инженерии.
7.3.2. Ориентировочные площади помещений отделений медико-инженерной службы приведены в таблице 7.

Таблица 7

Помещения	Ориентировочная площадь, м2	
Отделение коррекции передвижения:		
пункт приема и выдачи заказов	30	
помещение примерки и подгонки протезов:		
подгоночная мастерская	9	
примерочная протезов	18	
кабинет обучения пользования протезами	24	
гипсовая	8	
Отделение реабилитационной инженерии:		
помещение приема заказов на адаптацию жилища
для детей с ОВЗ	15	
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)	
подсобное помещение для хранения материалов,
технических средств и инструментов	15	

8. Состав и площади помещений отделения
психолого-педагогической помощи

8.1. Подразделения психолого-педагогической помощи предназначены для следующих психолого-социальных и социально-педагогических мероприятий:
определение формы обучения детей с ОВЗ, воспитывающихся в домашних условиях (совместно с органами образования);
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
психолого-коррекционная работа с детьми и подростками с ОВЗ, а также консультирование их родителей по вопросам семейного воспитания;
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
организация досуга детей и подростков с ОВЗ, в том числе с их родителями, организация клубной и кружковой работы, летних оздоровительных лагерей и т.п.;
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
проведение профориентации и трудотерапии детей и подростков, организация профессионального обучения и организация их труда и труда членов их семей на дому.
8.2. В составе отделения психолого-педагогической помощи предусматриваются (рисунок А.4):
служба психологической реабилитации;
служба социально-педагогической реабилитации;
служба социально-бытовой реабилитации;
социально-культурный центр;
служба социальной защищенности.

Служба психологической реабилитации

8.3. Для службы психологической реабилитации предусматриваются кабинеты психотерапии, психоразгрузки и "телефон доверия", площади которых принимаются не менее требований по СанПиН 2.1.3.2630, при обосновании допускается принимать площади по таблице 8.

Таблица 8

Помещения	Ориентировочная площадь, м2	
Кабинет психотерапии:		
кабинет индивидуальной психотерапии	14	
кабинет групповой психотерапии	36 + 2	
Помещение "телефона доверия"	12	

Служба социально-педагогической реабилитации

8.4. Служба социально-педагогической реабилитации состоит из следующих подразделений (рисунок А.5):
отделение педагогической помощи;
специализированные классы и кабинеты;
отделение трудотерапии и профориентации.
Ориентировочные площади помещений службы социально-педагогической реабилитации приведены в таблице 9.

Таблица 9

Помещения	Ориентировочная площадь, м2	
Отделение педагогической помощи:		
кабинет психолога	12	
кабинет педагога	12	
кабинет дефектолога	18	
Специализированные классы (на 8 - 10 мест) и кабинет (на 4 - 5 мест):		
кабинет коррекции памяти	30	
класс кондуктивной педагогики	30	
сенсорная комната	18 - 36	
кабинет игротерапии	48	
класс музыкотерапии	50	
изостудия	40	
артистическая студия	30	
класс пластики	36	
кабинет работы с родителями	36	
Отделение трудотерапии и профориентации:		
кабинет трудотерапии (на 5 мест)	30	
кабинет профориентации	40	
учебный класс по профподготовке (на 6 - 10 чел.)	48	
производственный участок (мастерские):		
слесарная мастерская	36	
швейно-вязальная мастерская	36	
картонажно-переплетная мастерская	36	
склад сырья и готовой продукции	36	
комната инструктора по трудотерапии	12	
гончарный цех	50	
мастерская лепки	30	
мастерская по обработке древесины (столярная)	50	

8.5. Площади учебных помещений проектируются по нормам домов-интернатов с учетом специфики организации проведения занятий с детьми с ОВЗ из расчета не менее 3 м2 на одно место.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)

Служба социально-бытовой реабилитации

8.6. Для службы социально-бытовой реабилитации предусматриваются:
кабинеты специалистов-педагогов;
специализированные помещения.
Ориентировочные площади помещений службы социально-бытовой реабилитации приведены в таблице 10. Площадь уточняется заданием на проектирование.

Таблица 10

Помещения	Ориентировочная площадь, м2	
Кабинеты специалистов-педагогов, в том числе кабинет для индивидуальной работы педагога с ребенком с ОВЗ (число кабинетов устанавливается по расчету)	12	
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)	
Специализированные помещения:		
класс домоводства	30	
кабинет-модель жилого комплекса (для занятий 10 - 12 чел.)	36	
помещение модели коммуникативных систем (ландшафтные модели)	36	

Социально-культурный центр

8.7. Социально-культурный центр состоит из помещений киноконцертного зала, библиотеки и спортивного зала (рисунок А.4). Ориентировочные площади помещений приведены в таблице 11, в зависимости от вместимости реабилитационных центров (от числа мест для детей с ОВЗ).
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)

Таблица 11

Помещения	Ориентировочная площадь, м2, для помещений, при расчетном числе реабилитируемых детей с ОВЗ	
	50	100	150	200	250	300	
Киноконцертный зал из расчета 1 м2/место в зале	По заданию на проектирование	
Эстрада при зале	-	27	27	30	30	40	
Библиотека	50	50	50	50	70	70	
Спортивный зал для проведения коллективных игр, выступлений и состязаний, с местами для зрителей	108
(9 x 12 м)	162
(9 x 18 м)	162
(9 x 18 м)	288
(12 x 24 м)	324
(18 x 18 м)	324
(18 x 18 м)	
Раздевальные с душевыми	20	30	30	40	60	80	
Комната инструкторов	8 на одного инструктора	
Инвентарная	12	12	12 x 2	12 x 2	12 x 3	12 x 3	

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)

Служба социальной защищенности

8.8. Служба социальной защищенности включает: справочно-информационный кабинет, кабинет юриста, кабинет социальных работников и специалистов по трудоустройству, зал для проведения групповых тренингов с родителями, также желательно предусмотреть отдельный вход с улицы с холлом, гардеробной и санузлами. Ориентировочные площади основных помещений приведены в таблице 12.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)

Таблица 12

Помещения	Ориентировочная площадь, м2	
Справочно-информационный кабинет	12	
Кабинет юриста	12	
Кабинет социальных работников и специалистов по трудоустройству	6 м2/чел. (но не менее 12)	
Зал для проведения групповых тренингов с родителями	30	
(позиция введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)	

9. Состав и площади помещений блока размещения

9.1. В блоке размещения предусматривают следующие подразделения:
приемное отделение;
консультативное отделение;
отделение дневного пребывания;
стационар: отделение круглосуточного пребывания;
отделение "Мать и дитя".
9.2. Ориентировочный набор помещений приемного отделения: вестибюль, уборная, гардероб верхней одежды, смотровая, санпропускник.
9.3. В отделении дневного пребывания предусматриваются помещения для:
реабилитационных групп, объединяющих детей с ОВЗ по состоянию здоровья и возрасту (численность детей и подростков в одной реабилитационной группе устанавливается от пяти до десяти человек);
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
учебных занятий детей и подростков, проживающих в домашних условиях;
питания, дневного сна, досуга, игротерапии и трудотерапии.
9.4. В стационарном отделении предусматриваются помещения для:
реализации программ медико-социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в условиях круглосуточного пребывания в центре, причем численность детей и подростков в реабилитационной группе стационарного отделения не должна превышать семи человек и в одном стационарном отделении может быть оборудовано не более пяти реабилитационных групп;
обеспечения учебной, лечебно-реабилитационной, познавательной, игротерапевтической, досуговой и иной деятельности детей и подростков, а также процессов возможного их самообслуживания;
помещения для сна, бытового обслуживания и питания.
9.5. Помещения, предназначенные для обучения, игро- и трудотерапии, оказания медицинской помощи и психолого-коррекционной работы, могут предусматриваться общими для отделений дневного и стационарного пребывания.
9.6. Помещения стационарного пребывания для размещения и проживания детей должны иметь:
групповые ячейки для детей дошкольного возраста;
учебно-жилые ячейки для младшего школьного возраста;
жилые ячейки для детей среднего и старшего возраста.
Состав и размеры групповых ячеек для детей дошкольного возраста следует принимать в соответствии с требованиями СП 118.13330.
9.7. Площадь помещений в жилых ячейках принимается из расчета на одного проживающего не менее:
для спальных комнат - 6 м2 на ребенка, но не менее 12 м2;
для комнат дневного пребывания (комнат отдыха) - 3 м2;
для классных комнат в учебно-жилых ячейках - 2,5 м2, но не менее 12 м2;
для уборных с душевой (при жилой комнате) не менее 4 м2;
для помещений сушки одежды - 0,35 м2.
9.8. На жилую ячейку может предусматриваться ванная комната, в которой устанавливается подъемник для инвалида-колясочника.
9.9. В отделении "Мать и дитя" предусматривают: спальные комнаты для матери с ребенком, санузлы, гостиную-буфетную, игровую. Ориентировочные площади помещений отделения (на 4 ребенка с родителями) приведены в таблице 13.

Таблица 13

Помещения	Ориентировочная площадь, м2	
4 двухместные спальные комнаты (4 x 12) м2	48	
Совмещенный санузел (унитаз, умывальник, душ или ванна) на 2 комнаты (2 x 6) м2	12	
Гостиная-буфетная	24	
Игровая	12	
(п. 9.9 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)

10. Помещения блока управления

10.1. Блок управления формируется из следующих групп помещений (рисунок А.6): административно-управленческого персонала; служебного и хозяйственно-бытового назначения, пищеблока.
10.2. В составе помещений административно-управленческого персонала, а также служебного и хозяйственно-бытового назначения предусматриваются: вестибюль с гардеробом; холл для посетителей; приемная с местом для секретаря; кабинет директора РЦ; кабинет заместителя директора; рабочие кабинеты специалистов; бухгалтерия; касса; кабинет заведующего хозяйством; архив; помещения отдыха для водителей служебного транспорта; кладовая уборочного инвентаря; бытовые помещения для технического персонала; помещение охраны.
Площади этих помещений должны соответствовать вместимости и штатному расписанию реабилитационного центра. Они могут быть определены на основании показателей (на одного человека или минимальных площадей), предусмотренных в СП 118.13330 по заданию на проектирование.
10.3. В составе пищеблока должны быть раздельные обеденные залы для детей и персонала.
10.4. Обеденные залы для детей проектируются с учетом организации питания, как правило, в одну смену. Площадь обеденного зала определяется из расчета на одно место, м2, не менее:
    для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата ............. 2,5;
    для детей с нарушениями зрения, последствиями полиомиелита и ДЦП .. 1,6;
    для детей с нарушениями слуха и детей с нарушениями интеллекта .... 1,3.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
10.5. Помещения блока управления реабилитационного центра должны отвечать требованиям СП 118.13330.

11. Помещения блока гостиницы

11.1. Для взрослых, сопровождающих детей и подростков, а также занимающихся с ними в реабилитационном центре (для родителей, родственников, опекунов, волонтеров и других), необходимы помещения для проживания отдельно от детей и подростков.
11.2. Число жилых помещений зависит от необходимой общей вместимости блока гостиницы и числа мест в каждом номере. Для обеспечения необходимых бытовых условий целесообразно предусматривать номера на два места. Эти номера могут быть спаренными с одним общим санузлом площадью 6 м2.
11.3. В составе помещений блока гостиницы предусматриваются: вестибюль с гардеробом; камера хранения; буфет; помещение администратора; санитарно-бытовой блок; номера на два места; комната дежурного персонала; кладовые чистого и грязного белья; кладовая уборочного инвентаря; комната чистки и глажения одежды; душевая с умывальником и унитазом.
Площади этих помещений определяются в задании на проектирование в соответствии с СП 118.13330.

12. Отделение лечебной верховой езды (отделение ЛВЕ)

12.1. В составе реабилитационного центра по заданию на проектирование может быть организовано отделение иппотерапии - лечения людей с привлечением лошадей, лечебной верховой езды (ЛВЕ). Отделение ЛВЕ может относиться как к подразделению физических методов лечения, так и к отделению психолого-педагогической помощи. Настоящий раздел распространяется на проектирование вновь организуемых и реконструируемых зданий и сооружений блока ЛВЕ при реабилитационных центрах, а также при различных конно-спортивных комплексах.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
12.2. При проектировании блока ЛВЕ, а также отдельных зданий и сооружений для них, кроме настоящего свода правил, следует учитывать требования СП 19.13330 и СП 106.13330. Параметры внутреннего воздуха в здании для содержания лошадей и в других зданиях приводятся в [2] и [3].
12.3. Размеры отдельных ЛВЕ, номенклатуру отдельных зданий и сооружений следует принимать с учетом возможности его размещения на участке реабилитационного центра.
12.4. Площадка для строительства отделения ЛВЕ должна соответствовать требованиям СП 19.13330.
12.5. Отделение ЛВЕ должно отделяться от селитебной зоны и стационара реабилитационного центра санитарно-защитной зоной в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. В случае нахождения в ЛВЕ зданий с другими видами животных рекомендуется отделять их зооветеринарными разрывами, которые приведены в [2] и [3].
12.6. Входящие в отделение ЛВЕ помещения ожидания начала и окончания занятий, кабинет иппотерапевта и массажные кабинеты могут блокироваться со зданием конюшни.
12.7. Вместимость конюшен ЛВЕ допускается от 3 до 20 голов лошадей. Для занятий рекомендуется использовать кобыл и меринов. Использование жеребцов не допускается.
12.8. Требования к объемно-планировочным, конструктивным и технологическим решениям конюшен и вспомогательных зданий и помещений изложены в [2] и [3].
12.9. Требования к ветеринарным объектам, входящим в состав отделения ЛВЕ, изложены в [4].
12.10. При проектировании отделения ЛВЕ и отдельных зданий и сооружений, входящих в его состав, следует предусматривать блокировку производственного, подсобного и вспомогательного назначений во всех случаях, когда это не противоречит требованиям технологического процесса, техники безопасности и противопожарным требованиям.
12.11. В случае отсутствия в составе реабилитационного центра отделения ЛВЕ допускается использование других конно-спортивных комплексов для занятий с детьми, находящимися в реабилитационном центре. При этом конно-спортивные комплексы должны быть обустроены в соответствии с требованиями СП 59.13330.
12.12. Рабочее поле манежа для занятий ЛВЕ должно быть размерами не менее 20 x 20 м. Посадка всадников на лошадь может осуществляться только в специально оборудованных зонах, обеспечивающих безопасность занимающихся, их сопровождающих и персонала (см. 12.13 - 12.15 рисунок 1).

Рисунок 1

1а - Схема устройства паддока для посадки на лошадь
1б - Схема устройства пандуса при посадке в манеже
1в - Схема посадки на лошадь в манеже с использованием
подвесного подъемника

(п. 12.12 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
12.13. При применении выжимного устройства для посадки на лошадь необходимо устройство перед входом в манеж паддока размерами не менее 6 x 6 м (рисунки 1а, 1б).
(п. 12.13 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
12.14. При посадке на лошадь в манеже с устройством пандуса необходимо устройство специальной зоны вне рабочего поля манежа согласно с СП 19.13330 и СП 106.13330 с устройством откидных ограждений и лестницы рекомендуется для манежей с размерами поля 20 x 60 м.
(п. 12.14 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
12.15. При посадке на лошадь в манеже, для исключения перемещения лошади, применяются подъемные устройства подвесного типа (рисунок 1в).
(п. 12.15 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
12.16. Примерный перечень и площади помещений отделения ЛВЕ приведены в таблице 14.

Таблица 14

Помещение	Ориентировочная площадь, м2, не менее	Примечание	
Блок занятий ЛВЕ	
Манеж для групповых занятий на 1 - 2 человек	600	Размер меньшей стороны не менее 20 м	
Раздевальная с душевыми	20	Возможно использование раздевальных отделения кинезитерапии	
Санузлы доступные МГН (не менее 1)	5		
Приемная - зона ожидания	40		
Кабинет иппотерапевта	15		
Массажный кабинет	по расчету		
Блок содержания лошадей	
Денники на 5 лошадей <*>	5 x 12	Не менее 3 м по короткой стороне	
Мойка для лошадей <*>	9		
Солярий <*>	9		
Коридор <*>	По расчету	Ширина не менее 2,5 м	
Кормовая с кормокухней <*>	По расчету		
Амуничная <*>	12		
Фуражная <*>			
Тамбур	9	Глубина не менее 2,5 м, ширина не менее 2,8 м	
<*> В соответствии с [3].	

(п. 12.16 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
12.17. При новом строительстве и реконструкции для отделения ЛВЕ рекомендуется применять планировочно-функциональную модель, приведенную на рисунке 2.

Планировочно-функциональная модель отделения ЛВЕ
при новом строительстве и реконструируемых лечебных центрах

Рисунок 2

(п. 12.17 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)

13. Отделение абилитации детей раннего возраста
(раздел 13 введен Изменением N 1, утв. Приказом
Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)

13.1. Отделение абилитации детей (ОАД) предназначено для проведения следующих мероприятий:
разработка индивидуальных программ абилитации ребенка на основе комплексной медико-психолого-педагогической диагностики в рамках отделения абилитации или по согласованию с областной/районной психолого-медико-педагогической комиссией;
реализация абилитационных программ, включающих в себя индивидуальные и групповые занятия междисциплинарной команды специалистов (дефектологи, логопеды, педиатры, психологи социальные работники и др.) с детьми при участии родителей;
психолого-педагогическая, социальная поддержка семей, консультирование по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка, нуждающегося в абилитации (в том числе дистанционно и на дому);
организация досуга, клубной работы с участием родителей.
13.2. При проектировании ОАД необходимо обеспечить его удобными коммуникационными связями с блоком отделения "Мать и дитя", в котором заданием на проектирование предусматривается проживание детей раннего возраста с родителями.
13.3. Отделения ОАД включает в себя группы помещений:
- для абилитационных занятий с детьми;
- для работы с родителями;
- административно-хозяйственные;
- входная.
Примерный состав и площади помещений отделения абилитации приведены в таблице 15.

Таблица 15

Помещение	Ориентировочная площадь, м2, не менее	
I. Помещения для абилитационных занятий с детьми	
Кабинеты индивидуальных занятий	
кабинет индивидуальных занятий с логопедом	16	
кабинет индивидуальных занятий с дефектологом	16	
кабинет индивидуальных занятий с психологом	15	
кабинет индивидуальных занятий ЛФК и массажа	18	
Зал игротерапии с лаборантской, с зеркалом Гезелла между помещениями	40 + 8	
Зал(ы) групповых занятий (клубное помещение) с кладовой	60 (30 x 2) + 8 (кладовая)	
Кабинеты медицинских специалистов <*>	
кабинет медсестры	8	
кабинет педиатра-невролога	15	
кабинет психиатра	15	
кабинет лор-сурдолога со звукоизолированной кабиной	18 + 8	
кабинет офтальмолога с темной комнатой	18 + 6	
II. Помещения для работы с родителями <**>	
кабинет психолога	15	
зал для проведения групповых тренингов с родителями	30	
справочно-информационный кабинет	15	
кабинет социально-юридического консультирования	6 м2/чел. (не менее 12)	
III. Административно-хозяйственные помещения	
кабинет(ы) работы специалистов	6 м2/чел. (по числу специалистов)	
методический кабинет	20	
кабинет дистанционного консультирования <**>	6 м2/чел. (не менее 8)	
кабинет заведующего отделением	15	
хозяйственное помещение	8	
IV. Входная группа	
вестибюль (с гардеробом - при наличии отдельного входа)	20	
санузел	12	
комната ухода за ребенком	8	
колясочная	12	
<*> По заданию на проектирование, могут использоваться кабинеты врачей-специалистов отделения медико-социальной реабилитации.
<**> По заданию на проектирование, могут использоваться помещения отделения психолого-педагогической помощи (служб психологической реабилитации и социальной защищенности).	

13.4. Во всех помещениях для индивидуальных занятий должны быть предусмотрены места для размещения родителей и зона для игр на полу и двигательной активности (не менее 2 м2), рабочие места специалистов и места хранения методических материалов (в отдельных помещениях).
13.5. По заданию на проектирование, кабинеты логопеда и дефектолога могут объединяться в единое универсализированное помещение площадью не менее 24 м2.
13.6. Групповые занятия проводятся в одном (двух) помещениях площадью не менее 60 (30 x 2) м2, где должны быть предусмотрены стационарные или трансформируемые зоны для проведения музыкальных, логоритмических, психологических и игровых (за столиками и на полу в "кругу") сеансов, сеансов изотерапии, социально-бытовой адаптации. Наполняемость групп составляет 2 - 6 детей с родителями.
13.7. Помещения для занятий с детьми должны формироваться вокруг рекреационных пространств, в которых предусматриваются зоны для ожидания приема (стулья, диваны), а также игровые зоны для детей (из расчета не менее 2 м2 на ребенка, но не менее 12 м2).
13.8. Во всех помещениях для занятий с детьми, в санузлах, комнате ухода за ребенком должны быть установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды.
13.9. При выборе внутренней отделки и оборудования помещений необходимо учитывать требования СанПиН 2.4.1.3049.

14. Инженерное оборудование
(раздел 14 введен Изменением N 1, утв. Приказом
Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)

14.1. Системы водопровода, канализации и горячего водоснабжения следует проектировать в соответствии с действующими нормативными документами.
14.2. Все помещения должны быть оборудованы системами отопления и вентиляции, обеспечивающими соответствующую температуру, влажность, очистку и обезвреживание воздуха. Кондиционирование административных кабинетов предусматривается по заданию на проектирование.
14.3. Инженерное оборудование должно быть запроектировано таким образом, чтобы при его эксплуатации выполнение установленных требований к микроклимату помещений и другим условиям обеспечивало эффективное расходование энергетических ресурсов с учетом [6], [2].
14.4. Электрооборудование рассматриваемых учреждений следует проектировать в соответствии с требованиями СП 52.13330 и [7].
14.5. Здания реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья должны быть оборудованы сетями проводного вещания (радиотрансляция), телефонами и антенными телевизионными сетями, пожарной и охранной сигнализацией, видеонаблюдением (СП 133.13330), системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); системой оповещения и управления эвакуацией, а также фотолюминесцентной эвакуационной системой (ФЭС).
14.6. При проектировании пожарной, охранной и тревожной сигнализации и средств связи следует руководствоваться СП 5.13130, СП 132.13330 и ГОСТ 12.1.004.
Помещения для постоянного пребывания инвалидов могут быть оборудованы автономными пожарными извещателями, сблокированными с общей системой оповещения и управления эвакуацией.
14.7. ФЭС должна быть на всем протяжении пути эвакуации и иметь непрерывный маршрут до эвакуационных выходов.
Более подробно решение ФЭС изложено в СП 136.13330.

Приложение А
(справочное)

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

<*> Необязательно (по специальному заданию)

Рисунок А.1. Структурно-функциональная модель детского
реабилитационного центра

<*> Необязательно (по специальному заданию)
<**> Отделение лечебной верховой езды (по заданию на проектирование)

Рисунок А.2. Организационно-функциональная модель отделения
медико-социальной реабилитации

<*> Необязательно (по специальному заданию)
<**> Отделение лечебной верховой езды (по заданию на проектирование)

Рисунок А.3. Организационно-функциональная модель
подразделения физических методов лечения

Рисунок А.4. Организационно-функциональная модель отделения
психолого-педагогической помощи

Рисунок А.5. Организационно-функциональная модель службы
психолого-педагогической помощи

<*> Необязательно (по специальному заданию)

Рисунок А.6. Организационно-функциональная модель
административно-управленческой службы

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Примерное положение о реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. Утверждено Приказом Министерства соцзащиты России от 14 декабря 1994 г. N 249
[2] НТП АПК 1.10.04.001-00 "Нормы технологического проектирования коневодческих предприятий"
[3] НТП АПК 1.10.04.003-03 "Нормы технологического проектирования конно-спортивных комплексов"
[4] НТП АПК 1.10.07.001-02 "Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств"
[5] Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"
(позиция введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)
[6] Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности"
(позиция введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: ПУЭ утверждены Приказом Минэнерго России N 242 от 20 июня 2003 года, а не от 20 июня 2002 года.	
[7] ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание 7. Утверждены Приказом Минэнерго России от 20 июня 2002 г. N 242
(позиция введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 978/пр)