**Параметры и характеристики оборудования для приема цифрового эфирного телевидения**

Для просмотра телевидения формата DVB-T2 на телевизоре 2012 года выпуска и старше, необходима цифровая приставка для цифрового ТВ (она же ресивер, цифровой тюнер или приемник). В телевизоры, выпущенные после 2012 года, цифровой тюнер встроен.

**Телевизор**

Встроенный в телевизор тюнер для приема сигнала должен поддерживать цифровой стандарт DVB-T2, а видеокодек (программа сжатия видеоданных) поддерживать формат MPEG-4.

**Цифровая приставка**

Должна поддерживать цифровой стандарт DVB-T2 и режим Multiple PLP, а видеокодек - поддерживать формат MPEG-4.

**Телевизионная антенна**

Должна иметь тип: дециметровая (ДМВ/UHF) или всеволновая (МВ/ VHF и ДМВ/UHF), а также кабель с волновым сопротивлением 75 Ом.

|  |
| --- |
| **Параметры приемного оборудования описываются в паспорте изделия или на сайте производителя.** |