 **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ ПРИАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПРИМОРСКО-АТАРСКОГО РАЙОНА**

от 22.06.2020 года № 104

станица Приазовская

**Об обеспечении пожарной безопасности в период проведения хлебоуборочной компании 2020 года на территории**

**Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района**

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона Краснодарского края от 31.03.2000 года

№ 250-КЗ « О пожарной безопасности в Краснодарском крае», в связи с наступлением хлебоуборочной компании 2020 года на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать руководителям хозяйств, задействованных в хлебоуборочной компании 2020 года:

1.1. До начала уборки урожая всем задействованным в ней лицам необходимо пройти обучение по программам пожарно-технического минимума. Лицам, ответственным за пожарную безопасность до начала и в период уборки проводить дополнительные противопожарные инструктажи со всеми работниками, задействованными в хлебоуборочной компании;

1.2. Уборочные агрегаты и автомобили оборудовать первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и трактора – двумя огнетушителями, двумя метлами или хлопушками, двумя штыковыми лопатами);

1.3. Принимаемую участие в уборке технику оборудовать исправными искрогасителями, отрегулировать системы питания, зажигания и смазки;

1.4. Обкосить и опахать перед созреванием колосовых полосой шириной 4 метра хлебные поля в местах их прилегания к лесополосам, автомобильным и железнодорожным дорогам;

1.5. Начинать уборку зерновых с разбивки массивов на участки площадью не более 50 га. Между участками делать прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенный хлеб немедленно убирать, по середине прокосов делать пропашку шириной не менее 4 метров;

1.6. Располагать временные полевые станы не ближе 100 метров от хлебных массивов, зернотоков;

1.7. Опахать площадки полевых станов и зернотоков полосой шириной не менее 4 метров;

1.8. Иметь наготове дежурный трактор с плугом на случай пожаров непосредственной близости от убираемых хлебных массивов площадью более 25 га.;

1.9. Не допускать сжигания стерни, пожнивных остатков и разведения костров на полях;

1.10. Размещать зернотока от зданий и сооружений не ближе 50 метров, а от хлебных массивов 100 метров;

1.11 Своевременно очищать от пыли, соломы, зерна радиаторы двигателей валы битеров, соломонабивателей, транспортеров подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин;

1.12. Запретить: работу тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с открытыми капотами: применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей; заправка автомашин в ночное время в полевых условиях;

1.13. Осуществлять хранение и заправку нефтепродуктов в полевых условиях на специализированных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой не менее 4 метра или на пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 метров от строений;

1.14. Установить на каждые 400 кв.м. зернотоков не менее двух пожарных щитов с набором первичных средств пожаротушения (1 щит – 1 огнетушитель порошковый – 10 л, лом, багор, 2 ведра, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой объемом 0,2 куб. на 2 щит – 1 огнетушитель порошковый – 10 л, лом, лопата совковая, крюк с деревянной рукояткой, комплект для резки эл. Проводов, ножницы, диэлектрические боты и коврик, ящик с песком) и окрасить согласно ГОСТ 12.4.026-76;

1.15. На зернотоках и на объектах хранения зерна произвести замер сопротивления изоляции;

1.16. Заключить электролампы на зернотоках и на обеъектах хранения зерна в стеклянные плафоны;

1.17. Запретить курение на территории и в помещениях баз, складов, хлебоприемных пунктов;

1.18. Оборудовать полевые станы, зернотока, участки полей вдоль дорог знаками пожарной безопасности (аншлагами) «Берегите хлеб от пожара»;

1.19. Не допускать проведение любых огневых, сварочных работ на территории бригад, зернотоков и зерноскладов без письменного наряда – доступа за подписью лица ответственного за их проведение;

1.20. Площадки отведенные под складирование сена и соломы, располагать от воздушных линий эл. передач на расстоянии не ближе 30 метров и опахать полосой шириной не менее 4 метров, площадь основания скирды не должны превышать 150 кв.м.;

1.21. Расстояние между скирдами от проезжих дорог до скирды должно быть не менее 20 м., а также от отдельно стоящих скирд до зданий и сооружений не менее 50 метров;

1.22. Места постоянного хранения грубых кормов оборудовать молниезащитой.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района Г.В. Проститова