
|  |
| --- |
| **Проект**  **благоустройства Детской игровой площадки** |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Детская игровая площадка** | | |
| Подготовка основания | Площадь покрытия основания  высота покрытия | 474,00 м²  0,1 м |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | - | Плитка EcoStep 500х500 40мм. | |  | - | Отсев 6 мм. | |  | - | Щебень гранитный фракции 5-20мм.-10см. | |  | - | Уплотненный грунт | | Установка травмо-безопасного покрытия | 474,00 м² |
| Установка забора по периметру площадки | 93,41 м. |
| Установка входной калитки | 1 шт. |
| Установка малых архитектурных форм: скамейки  урны | 4 шт.  2 шт |
| Установка фонарей уличного освещения | 4 шт. |
| Установка Детской игровой площадки | комплект – 1 ед. |
|  | Установка качели | 1 шт. |
|  | Установка песочницы | 1 шт. |