**Памятка о безопасном пользовании внутриквартирного газового оборудования**

**Потребителям газа в быту запрещается:**

1.Производить самовольную газификацию дома (квартиры, иных построек), замену и ремонт внутридомового газового оборудования, запорной арматуры .

2.Осуществлять перепланировку помещения, где установлено внутридомовое газовое оборудование, без согласования в установленном порядке.

3.Вносить изменения в конструкцию внутридомового газового оборудования. Изменять устройства дымовых и вентиляционные каналы, «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

4.Проводить проверку срабатывания, переустановку. Вносить изменения в конструкцию систем контроля загазованности помещений.

5.Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправном газоиспользующем оборудовании, автоматике, арматуре и баллонах со сжиженным углеводородными газами, нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах, герметичности дымоотвода внутридомового газового оборудования, особенно при обнаружении утечки газа.

6.Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов.

7.Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.

8.Пользоваться внутридомовым газовым оборудованием при аварийном состоянии строительных конструкций жилых зданий

9.Присоеденять к вентиляционным каналам дымоотводы газоиспользующего оборудования.

10.Использовать внутридомовое газовое оборудование для заземления электрооборудования.

11.Пользоваться газоиспользующим оборудованием при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверями ванных комнат.

12.Оставлять работающее газоиспользующее оборудование, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу, оснащенного соответствующей автоматикой безопасности.

13. Допускать к пользованию газоиспользующим оборудованием детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не прошедших инструктаж по безопасному пользованию газом в быту.

14. Оставлять в открытом положении краны на газоиспользующем оборудовании без обеспечения воспламенения газовоздушной смеси на газогорелочных устройствах более 5 сек, а также после окончания пользования оборудованием.

15.Включать и выключать электрооборудование, пользоваться источниками огня во время выполнения работ по монтажу (установке), демонтажу, замене газового оборудования, а также при появлении запаха газа и (или) срабатывании систем контроля загазованности помещений.

16. Ограничивать места размещения внутридомового газового оборудования посторонними предметами .

17. Пользоваться внутридомовым газовым оборудованием не по назначению.

18. Использовать газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи, для обогрева помещений.

19. Привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы и использовать их в качестве опор.

20. Сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты .

21. Использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование .

22. Применять огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы).