**Памятка**

**о соблюдении мер пожарной безопасности**

В соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за обеспечение пожарной безопасности жилья возлагается на собственников имущества, лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

**В жилых домах граждане обязаны:**

* Соблюдать в быту требования пожарной безопасности, а также поддерживать противопожарный режим;
* Выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
* Своевременно очищать от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. прилегающую территорию жилого дома;
* Не использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства противопожарные расстояния между зданиями;
* Не допускать разведение костров, сжигание отходов, листьев и сухой травы на придомовых участках

**При эксплуатации печного отопления граждане обязаны:**

* Перед началом отопительного сезона проверить и отремонтировать печи. Не допускать эксплуатацию неисправных печей;
* Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м;
* Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца;
* Не допускать эксплуатацию металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности;
* На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

**При эксплуатации действующих электросетей запрещается:**

* Использовать приёмники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приёмники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией;
* Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
* Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;