**Правила пользования газовой плитой**

|  |
| --- |
| Для того, чтобы плита работала безотказно, необходимо заботиться о ее исправности и чистоте. |
| Население, использующее газ в быту, обязано пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства. |
| Перед эксплуатацией газовой плиты откройте форточку и проветрите помещение. |
| Убедитесь, что все краны на плите закрыты. |
| После этого полностью откройте кран на газопроводе к плите (положение крана «открыто» / «закрыто» показывает флажок или риска на кране: если флажок крана поперек трубы, это означает «закрыто»). |
| Поднесите зажженную спичку к газовой горелке, затем откройте краник включаемой горелки. Газ при этом должен загореться во всех отверстиях рассекателя горелки. Горение газа нормально, если пламя горелки спокойное, голубоватое или фиолетовое, при этом пламя не должно «выбиваться» из-под посуды. |
| По окончании пользования горелкой закройте ее краник, а по окончании пользования плитой - кран на газопроводе. |
| **При использовании духового шкафа:**Проветрите духовку 2-3 минуты, открыв дверку. |
| Поднесите горячую спичку, зажженный жгутик из бумаги к горелке духовки. Газ должен загореться во всех отверстиях горелки. Убедитесь, что газ горит нормальным пламенем. |
| Закройте крышку запального отверстия, а затем дверцу духовки. Через 10-15 минут она равномерно прогреется и будет готова к использованию. |
| При приготовлении блюд дверцу духовки не открывайте часто, так как при этом духовка охлаждается, в результате чего время приготовления пищи увеличивается. |
| При появлении в помещении запаха газа или при внезапном прекращении подачи газа необходимо закрыть общий газовый кран перед плитой, а также все краны плиты, открыть окна, проветрить помещение. До устранения утечек газа не производить никаких операций, связанных с огнем и искрообразованием: не курить, не включать освещение, электроприборы и т.д. Немедленно позвонить в аварийную службу АО «Газпром газораспределение Вологда» по телефону 04 (004 - Билайн, 040 - Мегафон, МТС, Теле2). |

***Внимание!***
***Вследствие нарушения нормальной работы горелок, вызванного поломками, в помещении возможно скопление опасной для жизни человека окиси углерода (угарного газа).***

|  |
| --- |
| Нельзя допускать к пользованию газовой плитой детей дошкольного возраста или лиц, незнакомых с правилами пользования газовыми приборами. |
| Нельзя загромождать газовую плиту посторонними предметами, класть возле нее и в сушильный шкаф легковозгораемые предметы (тряпки, бумагу и т. п.). |
| Нельзя пользоваться плитой при неисправной вентиляции и закрытой форточке. |
| Нельзя оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными горелками, а также использовать горелки газовой плиты для обогрева помещения. |
| Нельзя спать в помещении, где установлена газовая плита. |
| Нельзя привязывать над газовой плитой веревки для развешивания белья и других вещей. |
| Запрещается допускать заливание горелок жидкостями. |
| Нельзя самостоятельно производить ремонт и переустановку газовой плиты. |