**С 19 июня введен Свод правил по эксплуатации зданий больниц и поликлиник**

Вступает в силу Свод правил по эксплуатации зданий медорганизаций. Свод, во-первых, подразделяет здания медорганизаций на группы ([Свод правил СП 319.1325800.2017 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила эксплуатации"](http://base.garant.ru/71882766/)):

I  – здания и помещения с сухим и нормальным режимами эксплуатации без агрессивных воздействий эксплуатационной среды;

II – здания и помещения с влажным и мокрым режимами эксплуатации без наличия агрессивных газов в воздушной среде, со слабоагрессивной степенью воздействия среды на железобетонные и стальные конструкции;

III – здания и помещения с влажным и мокрым режимами эксплуатации, c наличием агрессивных газов в воздушной среде и со слабо- и среднеагрессивной степенью воздействия среды на железобетонные и стальные конструкции.

Кроме того, СП устанавливают:

* специальные требования к медицинским зданиям и помещениям;
* требования к организации служб эксплуатации таких зданий, медтехники и систем инженерного обеспечения;
* требования к эксплуатации строительных конструкций зданий;
* требования к выполнению ремонта, в том числе максимальные сроки проведения определенных ремонтных работ;
* требования к обеспечению пожарной безопасности в зданиях медорганизаций;
* требования к содержанию прилегающей территории;
* требования по доступности здания для инвалидов и маломобильных групп населения.

Помощник прокурора района

юрист 1 класса А.В. Тунёв