МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ПРИВОДИНСКОЕ"

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 08 июня 2020 года № 158

Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» админи- страция муниципального образования "Приводинское" **п о с т а н о в л я е т:**

 1.Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории муниципального образования "Приводинское" (далее Положение).

 2.Рекомендовать организациям жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования "Приводинское", руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно правовых форм и форм собственности обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара в пределах закрепленных и обслуживаемых территорий в соответствии с утвержденным Положением.

 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Приводинское" в сети Интернет.

|  |  |
| --- | --- |
|  Глава муниципального образования  | С.И.Панов  |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

 МО "Приводинское"

от 08.06.2020 № 158

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПРОЕЗДА**

**ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ К МЕСТУ ПОЖАРА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРИВОДИНСКОЕ"**

1. Общие положения

 1.1. Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории муниципального образования "Приводинское" (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

 1.2. Положение предназначено для организаций жилищно-коммунального хозяйства, руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих в своем ведении и (или) обслуживающих территории жилых массивов, общественных зданий и производственных территорий.

  2. Обеспечение беспрепятственного проезда к зданиям, сооружениям и строениям

 2.1. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

 2.2. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

 2.3. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

 2.4. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

 3. Обеспечение беспрепятственного проезда к жилым многоквартирным домам

 3.1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

 3.1.1. Со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

 4. Обеспечение беспрепятственного проезда к источникам противопожарного водоснабжения

 4.1. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.

 4.2. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания.

 5. Обеспечение беспрепятственного проезда в условиях выпадения осадков и выполнения земляных работ

 5.1. В целях беспрепятственного проезда в случаях выпадения снега выполнять очистку дорог.

 5.2. При выполнении земляных работ организации обязаны предварительно согласовать с администрацией муниципального образования поселок Заполярный выполнение данных работ и проинформировать пожарные части привлекаемые локализации и тушению пожаров.

 5.3. Выполнение земляных работ должно предусматривать обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.